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	NOTE DE CALCUL
Semelle isolée
Prédimensionnement rapide


	PROJET
Villa Kouassi R+1
	DATE
24/09/2026
	RÉFÉRENCE
BAEL


1. Données
	Donnée
	Valeur
	Unité

	Effort normal ultime 1,35G+1,5Q  Nu
	0,8
	MN

	Effort normal de service G+Q  Nser
	0,58
	MN

	Petit côté du poteau  a
	0,3
	m

	Grand côté du poteau  b
	0,3
	m


2. Déroulé du calcul
	N°
	Étape
	Valeur
	Unité

	1
	Aire portante approchée S₁ = Nu / q_sol
	4
	m²

	2
	Dimensions approchées A₁, B₁ (homothétie au poteau)
	2 × 2
	m

	3
	Dimensions retenues A × B (itérées sur le sol)
	2,1 × 2,1
	m

	4
	Hauteur utile d ≥ max((A−a)/4 ; (B−b)/4)
	0,45
	m

	5
	Hauteur totale Ht = d + enrobage (arrondie)
	0,5
	m

	6
	Poids propre semelle Pp
	0,0551
	MN

	7
	Contrainte réelle sur sol q' = (Nu+Pp)/S
	0,1939
	MPa

	8
	Contrôle sol q′ ≤ q_sol
	✓ vérifié
	

	9
	Acier nappe // B (∥ grand côté) — σs=435 MPa
	9,2
	cm²

	10
	Acier nappe // A (∥ petit côté)
	9,2
	cm²

	11
	Longueur de scellement ls
	0,529
	m


3. Résultats
Hypothèses
	fc28
	25 MPa

	fe
	500 MPa

	σSol
	0,2

	Fissuration
	PP


Géométrie
	A
	2,1

	B
	2,1

	Ht
	0,5

	d
	0,45

	S
	4,41


Sol
	q réel
	0,1939

	qAdm
	0,2

	Vérifié
	✓ vérifié

	Pp
	0,0551


Aciers
	Nappe B  As
	9,2 cm²

	Nappe B › Choix
	9HA12

	Nappe B › Diamètre
	12

	Nappe B  n
	9

	Nappe B  kg
	16

	Nappe A  As
	9,2 cm²

	Nappe A › Choix
	9HA12

	Nappe A › Diamètre
	12

	Nappe A  n
	9

	Nappe A  kg
	16

	σS
	435


Ancrage
	ls
	0,529

	Barres droites
	✗ non vérifié

	τsu
	2,84


Métré
	Acier
	32 kg

	Volume béton
	2,205


✗ Une vérification à revoir.
Avertissement : Prédimensionnement indicatif — à valider par un bureau d’études agréé.
Alerte : Ancrage : prévoir des crochets ou retours de barres (ls > 0,25·A).
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